Bisection

Input: 2 đầu a, b, sai số cho phép TOL, số lần lặp N.

Output: giá trị xấp xỉ của nghiệm p.

* ;
* ;
* While
  + ;
  + ;
  + If or
    - Then Return p;
  + ;
  + If then
    - ;
    - ;
  + Else ;
* Output “Không hội tụ tại lần N”.